       Приложение 3 
        к Конкурсной документации
Техническое задание 
на изготовление капсул (АТМ кабин) для банкоматов 24/7 

	№
	Требования
	Комментарий

	1. 
	Классификация капсулы
	Капсула должна соответствовать следующим требованиям:
· Предусмотреть размещение 1 единицы банкомата.
· Капсула изготавливается в 2 вариантах исполнения: с открытой лицевой частью и с закрытой лицевой частью, оснащенной профильной дверью.
· Капсула с закрытой лицевой частью изготавливается в виде помещения с профильной дверью из толстого тонированного стекла. Банкомат размещается внутри данного помещения.
· Внутренние габариты капсулы формата 24/7 должны составлять: длина — 2000 мм, ширина — 1500 мм, высота — 2460 мм.
· В лицевой части необходимо предусмотреть козырек (навес) вылетом 400 мм.
· Дверь шириной 800 мм должна быть расположена по центру капсулы.
· Допускается изготовление капсулы по индивидуальным размерам под конкретный тип банкомата по согласованию с банком.
· Конструкция должна гармонично сочетать в себе металлический лист, тонированное стекло и алюкобонд.
· Внешняя поверхность должна быть изготовлена из металлического листа, окрашенного в зеленый и темно-зеленый цвета в соответствии с требованиями цветовой гаммы бренда банка:
· Зеленый: PIGMENT GREEN
· Темно-зеленый: BRUNSWICK GREEN
· Передняя часть капсулы должна быть покрыта алюминиевым композитным панелем, изготовленным на заводе по технологии, утвержденной банком (имеющим сертификат соответствия), толщиной не менее 4 мм;
· Внутренняя сторона в обязательном порядке должна быть покрыта термоизоляционным слоем, защищающим от холода и тепла.
· Внутренняя часть термоизоляционного слоя должна быть выполнена из базальтового покрытия толщиной не менее 5 мм.
· Металлический каркас капсулы должен быть выполнен с использованием профилей:
· Пол (внутри): профиль 60x40 мм
· Крыша: профиль 30x20 мм
· Передняя часть: профиль 20x20 мм
· Усиление каркаса: профиль 30x30 мм
· Наружная часть пола: профиль 60x40x3 мм, сверху покрытый рельефным черным листом толщиной 4 мм;
· Для освещения используются 2 квадратные LED панели мощностью по 12 Ватт;
· В капсуле необходимо установить специальное устройство для автоматического включения освещения в темное время суток и автоматического выключения при дневном свете;
· Для стока дождевой и талой воды с крыши должны быть использованы водосточные трубы, при этом не допускается наличие резких изгибов в трубах;
· С двух сторон капсулы должно быть установлено светящееся обозначение "BANKOMAT" и фирменный стиль бренда банка;
· На передней части капсулы должно быть светящееся обозначение "Hamkor Bank" и фирменный стиль бренда банка;
· В внутренней передней части капсулы необходимо предусмотреть дверцу (люк) для обслуживания банкомата и кондиционера;
· Для системы охлаждения должен быть установлен новый кондиционер мощностью 9 кВт с низковольтной (LOW VOLTAGE) системой;
· В крыше капсулы необходимо предусмотреть 4 монтажных крюка (кронштейна) для подъема с помощью крана;
· После установки банкомата и полной изоляции синтепоном, капсула должна быть пригодна для транспортировки с использованием монтажных крюков, установленных в крыше;
· В нижней части капсулы должен быть установлен усиленный специальный поддон (салазки) для монтажа банкомата.

	2. 
	Соответствие фирменному стилю и цветам банка

	Применяемые материалы и оборудование:
· Для изготовления светящихся надписей названия банка "Hamkor bank", логотипа и обозначения "BANKOMAT" используется полиметилметакрилат (акрил RESPECT №404);
· Для внутренней подсветки указанных элементов применяются герметичные светодиоды с линзами, мощностью 1,5 Ватт;
· Капсула должна представлять собой цельную, прочную конструкцию, сваренную из металлических профилей размером 60×40×3 мм;
· Цвета: 
[image: ]


	3. 
	Материалы и оборудование для электрической системы
	1. Светодиодная лента — 23 м
2. Алюминиевый профиль для светодиодной ленты (LED короб) — 7 м
3. Автоматический выключатель (автомат) — 2 штуки по 25 А
4. Автоматический выключатель — 1 штука на 16 А
5. Коробка для установки автоматов
6. Розетка 1-полюсная — 2 штуки
7. Розетка 2-полюсная — 1 штука
8. Кабель 1,5 мм², двухжильный — 20,5 м
9. Кабель 2,5 мм², двухжильный — 7,5 м
10. Люк — 1 штука
11. Изолента — 2 штуки
12. Подсветка наружной рекламы, передняя часть, акрил (логотип банка) — 1 штука
13. Подсветка наружной рекламы, передняя часть, акрил (название «Hamkor bank») — 1 штука
14. Подсветка наружной рекламы, боковая часть, акрил (логотип банка) — 2 штуки
15. Подсветка наружной рекламы, боковая часть, акрил (надпись «BANKOMAT») — 2 штуки
16. Блок питания — 3 штуки
17. Фото реле — 1 штука
18. Светодиодная лампа (12 В) — 2 штуки
19. Видеорегистратор с микрофоном, 4 МП — 1 штука
20. Жёсткий диск 1 ТБ — 1 штука
21. Кондиционер (низковольтный, LOW VOLTAGE) 9 Вт — 1 штука
22. Кронштейн для установки кондиционера — 1 комплект

	4. 
	Строительные материалы
	1. Профиль (60×40 мм) для пола
2. Профиль (30×20 мм) для крыши
3. Профиль (20×20 мм) для передней части
4. Профиль (30×30 мм) для усиления каркаса
5. Лист 1,25 м × 2,5 м (толщина 1,8 мм, горячекатаный)
6. Алюкобонд (толщина 4 мм) — 12 кв.м
7. Рифленый лист толщиной 4 мм — 1,5 кв.м
8. Синтепон толщиной 5 мм
9. Крюк (кронштейн) для подъёма банкомата — 4 штуки
10. Поддон-салазки для установки банкомата
11. Затемнённое стекло (тёмно-серого цвета) — 2,2 кв.м
12. Водосточная труба (диаметр 10х120 мм)


Приложения к Техническому заданию:
1. Приложение 1 Дизайн капсулы под один банкомат.
2. Приложение 2 Размеры капсулы.
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PIGMENT GREEN

HEX: #18A755
RGB: 24,167, 85
eMYK: 85,7,100,0
PANTONE: 2257 C
RAL: 6037

BRUNSWICK GREEN

HEX: #174A43
RGB: 23,74, 67
CMYK: 98, 48,73,54
PANTONE: 3302 C
RAL: 6004





