       Приложение 3 
        к Конкурсной документации

Технические задание по конкурсу на «Поставку серверного оборудования»
1. Введение
Настоящий документ определяет технические требования для конкурса по выбору поставщика серверного оборудования. Проект направлен на расширение инфраструктуры BIG_DATA банка для обеспечения высокой производительности, отказоустойчивости и масштабируемости информационных систем. 
2. Общие требования
Приобретаемое серверное оборудование должно представлять собой bare-metal серверы с высокой производительностью и возможностью масштабирования. Серверы предназначены для работы в среде Big Data и виртуализации (Vmware/Sangfore), обеспечивая высокую производительность обработки данных и отказоустойчивость. Оборудование должно поддерживать работу в круглосуточном режиме (24/7) и обеспечивать высокую надежность хранения и обработки данных.
· Решение должно быть построено на оборудовании следующих производителей: Dell, HPE, Lenovo, Fujitsu, PureStorage, NetApp;
· Сервера должны поддерживать технологии виртуализации Sangfore, VMware;
· Решение должно обеспечивать обеспечение отказоустойчивости на уровне кластера виртуализации;
· Решение должно обеспечивать бесперебойную работу при отказе одного узла кластера виртуализации без падения производительности;
· Решение должно обеспечивать отказоустойчивость на уровне аппаратного обеспечения, основные компоненты должны поддерживать горячей замены.
· Решение должно включать все необходимые комплектующие и аксессуары для монтажа и эксплуатации.
· Все оборудование должны быть официально сертифицированы и имеет минимум 3 года гарантии и технической поддержки от вендора. 

3. Лот1.  Технические характеристики серверов и СХД.
3.1. Сервер тип1 - каждый из которых должен соответствовать следующим техническим требованиям:
	Сервер тип1
	4 штук 

	Процессор
	2 х Intel Xeon 16 ядер 3.2 GHz процессора последнего поколения 

	Оперативная память
	8 x 64GB TruDDR5 6400MHz (2Rx4) RDIMM, 512 ГБ, учитывать дальнейшей расширения до 1 ТБ без замены уже установленных модулей;

	Дисковая подсистема
	a) 2 x SSD 480GB в RAID1 под установкой ОС (объем для установки ОС); 
b) 12 x 3.84TB Read Intensive SAS 24Gb HS SSD (поддержка аппаратного RAID (0, 1, 5, 6, 10, …), SSD NVMe/SAS, поддержка Hot Swap и SMART-мониторинга;

	Сетевые интерфейсы
	2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, с комплектом SFP28-трансиверов на все порты, Integrated 1GbE LOM ports

	Блоки питания
	2 шт., поддержка резервирования, автоматическое переключение сертификат 80 PLUS Platinum или выше

	Управление и мониторинг
	Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия)

	Гарантия и поддержка
	Сервера должны быть новой, не бывшей в эксплуатации. 
С официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой 24/7 на вес период гарантии.



3.2 Сервер тип2. Каждый из которых должен соответствовать следующим техническим требованиям:
	Сервер тип2
	6 штук 1U сервера

	Процессор
	2 х Intel Xeon не менее 32 ядра с 2.5GHz процессора последнего поколения 

	Оперативная память
	1024 ГБ DDR5 ECC, учитывать дальнейшей расширения до 2 ТБ без замены уже установленных модулей;

	Дисковая подсистема
	2 x SSD 480GB в RAID1 под ОС (или объем каждого сервера для установки ОС)

	Сетевые интерфейсы
	2 x HBA Card, Dual Port 32Gb Fiber Channel, Full Height, SFP+ Modules Included, Factory Certified, Custom Firmware Integrated.
2 x Dual-Port 10/25Gb Ethernet Adapter, с комплектом SFP28-трансиверов на все порты, Factory Installed, Integrated 2x 1GbE LOM ports

	Блоки питания
	2 шт., поддержка резервирования, автоматическое переключение, сертификат 80 PLUS Platinum или выше

	Управление и мониторинг
	Удаленное управление (IPMI, iDRAC, iLO), поддержка SNMP и Syslog, веб-интерфейс, автоматическое уведомление об ошибках, Enterprise (Advanced) лицензия)

	Гарантия и поддержка
	Сервера должны быть новой, не бывшей в эксплуатации. С официальной гарантией производителя не менее 3 лет с технической поддержкой.  Техническая поддержка не должно быть basic (начального уровня).

	Совместимость с платформой виртуализации
	Предлагаемое оборудование должно входить в официальный Hardware Compatibility List (HCL) производителя используемой платформы виртуализации (VMware vSphere Foundation 8, Sangfor HCI 6.11.3) для соответствующей версии программного обеспечения.
Совместимость должна быть подтверждена не только для серверной платформы, но и для установленной конфигурации, включая контроллеры хранения данных (RAID/HBA), сетевые адаптеры Ethernet/Fibre Channel и иных компонентов, входящих в состав поставляемого оборудования.



4.  Лот2.  Технические требования на расширения СХД: 
4.1 Цель лота
Расширение существующих систем хранения данных Lenovo ThinkSystem DG5200, эксплуатируемых в основном и резервном центрах обработки данных (ЦОД) Банка, путем увеличения дисковой емкости для хранения данных информационных систем Big Data.
Поставляемое оборудование должно обеспечивать полную совместимость с существующими системами хранения данных без замены контроллеров, изменения архитектуры хранения данных и остановки производственных сервисов.
4.2   Существующая инфраструктура
В эксплуатации находятся 2 СХД:
· СХД Lenovo ThinkSystem DG5200 – Основной ЦОД (Primary DC); 
· СХД Lenovo ThinkSystem DG5200 – Резервный ЦОД (Disaster Recovery DC). 
Конфигурации обеих систем идентичны и используются для обеспечения отказоустойчивости и восстановления сервисов при аварийных ситуациях.
4.3. Состав поставки
Поставщик должен обеспечить поставку для каждой системы хранения данных:
· комплектов расширения дисковой емкости с необходимых лицензий на добавляемую емкость; 
· услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию; 
· обновления микропрограмм (при необходимости); 
· проверки работоспособности после расширения.
4.4. Количество
Необходимо расширить две системы хранения данных:
	Наименование
	Количество

	Комплект расширения Lenovo ThinkSystem DG5200
	2 комплекта


Каждый комплект должен включать:
· не менее 7 Lenovo ThinkSystem 30.7 TB (2×15.36 TB QLC NVMe SED Drive Pack) дисков с необходимых лицензий на добавляемую емкость; либо эквивалентную конфигурацию, обеспечивающую не меньшую емкость.
· программную поддержку сроком не менее 3 лет и гарантия на диски не менее 3 года.
4.5. Требования к оборудованию
Поставляемое оборудование должно:
· быть новым, ранее не эксплуатировавшимся; 
· являться оригинальной продукцией Lenovo; 
· официально поддерживаться производителем; 
· быть полностью совместимым с Lenovo ThinkSystem DG5200; 
· поддерживать установленную у Заказчика версию ONTAP (не ниже 9.16 либо более новую, официально совместимую). 
Накопители должны:
· использовать интерфейс NVMe; 
· быть построены на QLC Flash; 
· поддерживать Self Encrypting Drive (SED).

4.6 Требования к совместимости лицензий
Поставщик должен подтвердить, что поставляемые лицензии являются лицензиями расширения (Capacity Expansion) для существующих СХД Lenovo ThinkSystem DG5200 и не требуют повторного приобретения базовых лицензий Storage Complete Bundle или иных лицензий, уже приобретенных Заказчиком. Все ранее приобретенные лицензии и функциональные возможности должны быть сохранены после установки и активации дополнительных лицензий.

5.  Дополнительные требования.
5.1 Аксессуары и кабели
	Аксессуар
	Количество

	Оптические патч-корды
	Достаточном количестве (LC-LC, OM4, 3 м, 5м, 10)

	Медные патч-корды
	Достаточном количестве (Cat6A, 2м, 5м)

	Силовые кабели
	В достаточном количестве для всех серверов

	Трансиверы 
	Все оборудования должны укомплектовать с трансиверами на все порты сетевых адаптеров (SFP+, SFP28 трансиверов на все порты)



5.2 Гарантия и техническая поддержка 
	Параметр
	Требования

	Срок гарантии
	Не менее 36 месяцев с даты внедрения

	Включенные услуги
	Техническая поддержка 24/7, замена комплектующих, устранение неисправностей

	Доставка комплектующих
	В течение 48 часов

	Обновления ПО
	BIOS, Firmware, драйверы – в течение всего гарантийного срока



       Все базовые требования к условиям технической поддержки указано в Приложение 5 (Описание услуг с SLA)

6.  Условия поставки
	Условие
	Описание

	Срок поставки
	Не более 90 календарных дней

	Проверка работоспособности
	Первичная настройка и тестирование перед вводом в эксплуатацию

	Документация
	Полный комплект технической документации и инструкций для дальнейшего администрирования

	Пуско-наладка  
	Монтаж в стойки, коммутация, конфигурирование, обновление firmware в соответствии с рекомендациями производителя.



